**Střešní izolované sokly, pro ploché střechy SOFI 40-45**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S nehořlavou zvukovou a tepelnou izolací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SOFI 40-45 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 16,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 16,2 kg |
| Šířka: | 1.030 mm |
| Výška: | 300 mm |
| Hloubka: | 1.030 mm |
| Šířka s obalem: | 1.030 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 300 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730491 |
| Typové číslo: | 0073.0049 |

Výrobce: MAICO

SOFI 40-45 Střešní izolované sokly, pro ploché střechy