**Náhradní filtr WS 75 G4**

Náhradní filtry pro ventilační přístroje WS 75 Powerbox S a H.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 G4 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,04 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 186 mm |
| Výška: | 114 mm |
| Hloubka: | 16 mm |
| Šířka s obalem: | 235 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 32 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 75 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Typové číslo: | 0093.1589 |

Výrobce: MAICO

WS 75 G4 Náhradní filtr