**Upevňovací příchytka MF-S63**

Upevňovací příchytky pro montáž ohebných trubek MF-F použitelné především při rekonstrukcích, ale i v novostavbách.

Rychlá montáž, při zavěšování potrubí není nutné používat nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-S63 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,09 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 63 mm |
| Šířka: | 90 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 90 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Závit: | M8 / M10 |
| Rozměr klíče: | SW 13 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184713 |
| Typové číslo: | 0018.0471 |

Výrobce: MAICO

MF-S63 Upevňovací příchytka