**KNX-zásuvný modul K-SM**

K-SM může být zasunut do základní desky.

Pomocí tohoto modulu bude umožněno napojení ovládání přístroje na systém KNX (např. inteligentní rozvody budov).

Pro centrální ventilační přístroje WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | K-SM |
| Napájecí napětí: | 12 V DC |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Šířka: | 54 mm |
| Výška: | 39 mm |
| Hloubka: | 48 mm |
| Šířka s obalem: | 187 mm |
| Výška s obalem: | 48 mm |
| Hloubka s obalem: | 143 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Typové číslo: | 0092.0557 |

Výrobce: MAICO

K-SM KNX-zásuvný modul