**Horizontální oválný oblouk FFS-BH90**

Kanálový oblouk 90° z umělé hmoty.

Ploché povedení.

S možností připojení ohebné ploché trubky.

Obsah dodávky:

1 kanálový oblouk

2 samostatné adaptéry pro upevnění trubek (FFS-RA)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-BH90 |
| Průtok: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa / 3,7 Pa / 8,4 Pa |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,28 kg |
| Šířka: | 214 mm |
| Výška: | 60 mm |
| Hloubka: | 175 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 70 mm |
| Hloubka s obalem: | 250 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558767 |
| Typové číslo: | 0055.0876 |

Výrobce: MAICO

FFS-BH90 Horizontální oválný oblouk