**Náhradní filtr CB 1200 H14**

Náhradní filtr pro CleanBox 1200.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | CB 1200 H14 |
| Umístění: | v přístroji |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Microglas |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 5,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,5 kg |
| Druh filtru: | HEPA-filtr |
| Třída filtru: | H14 |
| Šířka: | 610 mm |
| Výška: | 156 mm |
| Hloubka: | 459 mm |
| Šířka s obalem: | 620 mm |
| Výška s obalem: | 265 mm |
| Hloubka s obalem: | 465 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | CleanBox 1200 |
| Sortiment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925798 |
| Typové číslo: | 0092.0579 |

Výrobce: MAICO

CB 1200 H14 Náhradní filtr