**Axiální střešní ventilátor DZD 50/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 50/6 A-Ex |
| Průtok: | 4.000 m³/h |
| Počet otáček: | 920 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 275 W |
| IJmen: | 0,71 A |
| IMax: | 0,71 A |
| Hmotnost: | 40,4 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Ex-osvědčení: | 84/3898 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877851 |
| Typové číslo: | 0087.0785 |

Výrobce: MAICO

DZD 50/6 A-Ex Axiální střešní ventilátor