**Upevňovací patka FUM 22**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů ERM na stěny, stropy nebo konzole.

Lze instalovat vodorovně nebo svisle.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FUM 22 |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,36 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,4 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 224 mm |
| Šířka: | 203 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 170 mm |
| Šířka s obalem: | 203 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 170 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360049 |
| Typové číslo: | 0036.0004 |

Výrobce: MAICO

FUM 22 Upevňovací patka