**Výfuková ochranná mřížka SGAI ES 16**

Pravoúhlá ochranná mřížka.

Vhodná pro řady GRM ES, GRM ES Ex.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGAI ES 16 |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,15 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 195 mm |
| Výška: | 195 mm |
| Hloubka: | 2 mm |
| Šířka s obalem: | 195 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 2 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733287 |
| Typové číslo: | 0073.0328 |

Výrobce: MAICO

SGAI ES 16 Výfuková ochranná mřížka