**Axiální střešní ventilátor DZD 30/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 30/6 A-Ex |
| Průtok: | 950 m³/h |
| Počet otáček: | 992 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 100 W |
| IJmen: | 0,62 A |
| IMax: | 0,63 A |
| Hmotnost: | 24,4 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Ex-osvědčení: | 84/3886 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877653 |
| Typové číslo: | 0087.0765 |

Výrobce: MAICO

DZD 30/6 A-Ex Axiální střešní ventilátor