**Upevňovací tyč Tyč 1,0 m**

Delší tyče pro povalové ventilátory, namísto sériově dodávaných tyčí (délka 0,25 m).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Tyč 1,0 m |
| Materiál: | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Hmotnost: | 1,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,3 kg |
| Šířka: | 985 mm |
| Výška: | 45 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 1.000 mm |
| Výška s obalem: | 60 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | EC 90 B, EC 140 B |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931843 |
| Typové číslo: | 0093.0184 |

Výrobce: MAICO

Tyč 1,0 m Upevňovací tyč