**Upevňovací patka FUR 16S/20/25**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů ERR na stěny, stropy nebo konzole.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FUR 16S/20/25 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,49 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Šířka: | 395 mm |
| Výška: | 83 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Šířka s obalem: | 220 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Typové číslo: | 0036.0088 |

Výrobce: MAICO

FUR 16S/20/25 Upevňovací patka