**Náhradní filtr FF 100**

Náhradní filtry k přístrojům pro přívod čerstvého vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FF 100 |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,36 kg |
| Třída filtru: | G2 |
| Šířka: | 225 mm |
| Výška: | 95 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | FLG 100, FLG 100 Z |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936527 |
| Typové číslo: | 0093.0652 |

Výrobce: MAICO

FF 100 Náhradní filtr