**TR 0,4**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení třífázových ventilátorů.

S kontrolním světlem.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TR 0,4 |
| Max. zatížení: | 0,4 A |
| Hmotnost: | 3,2 |
| Hmotnost s obalem: | 3,2 kg |
| Šířka: | 138 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 170 mm |
| Šířka s obalem: | 180 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573791 |
| Typové číslo: | 0157.0379 |

Výrobce: MAICO

TR 0,4