**Střešní izolované sokly, pro ploché střechy SOFI 50-56**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S nehořlavou zvukovou a tepelnou izolací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SOFI 50-56 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 18,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 18,7 kg |
| Šířka: | 1.140 mm |
| Výška: | 300 mm |
| Hloubka: | 1.140 mm |
| Šířka s obalem: | 1.140 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.140 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730507 |
| Typové číslo: | 0073.0050 |

Výrobce: MAICO

SOFI 50-56 Střešní izolované sokly, pro ploché střechy