**Uložení kapky se zpětnou klapkou KA RK K**

Uložení kapky se zpětnou klapkou z umělé hmoty jako náhradní díl pro zapuštěné pouzdro ER GH a ER-UP/G a různé nástěnné ventilátory skupiny ER-AP.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KA RK K |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Šířka: | 84 mm |
| Výška: | 47 mm |
| Hloubka: | 84 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 170 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100171 |
| Typové číslo: | E093.0608.0001 |

Výrobce: MAICO

KA RK K Uložení kapky se zpětnou klapkou