**Radiální střešní ventilátor DRD 50/6**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRD 50/6 |
| Průtok: | 8.300 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 1.260 W |
| IJmen: | 2,6 A |
| IMax: | 3,3 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 124 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871132 |
| Typové číslo: | 0087.0113 |

Výrobce: MAICO

DRD 50/6 Radiální střešní ventilátor