**Sací hrdla ASI 31**

Sací hrdla pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ASI 31 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, povrstvený |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,8 kg |
| Šířka: | 375 mm |
| Výška: | 315 mm |
| Hloubka: | 55 mm |
| Šířka s obalem: | 375 mm |
| Výška s obalem: | 315 mm |
| Hloubka s obalem: | 55 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734376 |
| Typové číslo: | 0073.0437 |

Výrobce: MAICO

ASI 31 Sací hrdla