**Plochá mřížka ZE 45 GF**

Plochá mřížka pro přívodní prvek ZE 45 F.

Ochrana proti hmyzu.

Instalace u předsazených nebo venkovních rolet.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZE 45 GF |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,026 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,036 kg |
| Šířka: | 365 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 365 mm |
| Výška s obalem: | 5 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799599555 |
| Typové číslo: | 0059.0955 |

Výrobce: MAICO

ZE 45 GF Plochá mřížka