**Sací ochranná mřížka SGEI K 25**

Ochranná mřížka kruhová podle ISO 10615.

Z oceli pro ventilátory řady GRK R / GRK R Ex.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGEI K 25 |
| Materiál: | ocel |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 14 mm |
| Hloubka: | 2,4 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 14 mm |
| Hloubka s obalem: | 2,4 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734635 |
| Typové číslo: | 0073.0463 |

Výrobce: MAICO

SGEI K 25 Sací ochranná mřížka