**Přechodový adaptér URRI GR 12**

Přechodový adaptér z pravoúhlého na kruhový profil.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | URRI GR 12 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 120 mm |
| Šířka: | 135 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Hloubka: | 95 mm |
| Šířka s obalem: | 135 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 95 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733102 |
| Typové číslo: | 0073.0310 |

Výrobce: MAICO

URRI GR 12 Přechodový adaptér