**Upevňovací patka FUM 15/18**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů ERM na stěny, stropy nebo konzole.

Lze instalovat vodorovně nebo svisle.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FUM 15/18 |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 150 mm / 180 mm |
| Šířka: | 187 mm |
| Výška: | 130 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 187 mm |
| Výška s obalem: | 130 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360018 |
| Typové číslo: | 0036.0001 |

Výrobce: MAICO

FUM 15/18 Upevňovací patka