**Upevňovací patka FU 56**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů EZL/DZL a EZR/DZR na stěny, stropy nebo konzole.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FU 56 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,06 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 560 mm |
| Šířka: | 485 mm |
| Výška: | 138 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 485 mm |
| Výška s obalem: | 138 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360766 |
| Typové číslo: | 0036.0076 |

Výrobce:
MAICO

FU 56 Upevňovací patka