**Axiální potrubní ventilátor DZR 45/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZR 45/6 A-Ex |
| Průtok: | 4.500 m³/h |
| Počet otáček: | 960 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 200 W |
| IJmen: | 0,64 A |
| IMax: | 0,61 A |
| Hmotnost: | 16,4 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Ex-osvědčení: | 84/3896 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867807 |
| Typové číslo: | 0086.0780 |

Výrobce: MAICO

DZR 45/6 A-Ex Axiální potrubní ventilátor