**Náhradní filtr WRG 35-F7**

Náhradní filtr pro lokální větrací přístroj WRG 35.

Jednoduchá výměna filtru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-F7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM2,5 65 % (F7) |
| Šířka: | 175 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 180 mm |
| Výška s obalem: | 25 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924531 |
| Typové číslo: | 0192.0453 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-F7 Náhradní filtr