**Tlumič chvění GPI 10-20**

4 tlumiče chvění pro upevnění se zamezením přenosu vibrací z ventilátorů.

Nosnost se vztahuje na jeden tlumič chvění.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GPI 10-20 |
| Materiál: | Ocel/umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Maximální zatížení: | 20 kg |
| Minimální zatížení: | 10 kg |
| Šířka: | 20 mm |
| Výška: | 15 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 20 mm |
| Výška s obalem: | 15 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732730 |
| Typové číslo: | 0073.0273 |

Výrobce: MAICO

GPI 10-20 Tlumič chvění