**Prodloužení prvku do ostění PP 45 LEV**

Prodloužení prvku do ostění jako příslušenství prvku PP 45 LE. Prodloužení slouží ke změně stavební délky kanálu do ostění z 535 mm na 858 mm.

Požární třída B1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 LEV |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota EPP |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,45 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Protipožární ochrana: | Požární třída B1 |
| Šířka: | 330 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 335 mm |
| Výška s obalem: | 405 mm |
| Hloubka s obalem: | 105 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991489 |
| Typové číslo: | 0093.1483 |

Výrobce: MAICO

PP 45 LEV Prodloužení prvku do ostění