**Axiální potrubní ventilátor DZR 35/2 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZR 35/2 A-Ex |
| Průtok: | 6.000 m³/h |
| Počet otáček: | 2.750 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 900 W |
| IJmen: | 1,81 A |
| IMax: | 1,92 A |
| Hmotnost: | 20,7 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Ex-osvědčení: | 84/3893 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867722 |
| Typové číslo: | 0086.0772 |

Výrobce: MAICO

DZR 35/2 A-Ex Axiální potrubní ventilátor