**Axiální střešní ventilátor DZD 30/2 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 30/2 A-Ex |
| Průtok: | 2.900 m³/h |
| Počet otáček: | 2.730 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 470 W |
| IJmen: | 0,92 A |
| IMax: | 0,92 A |
| Hmotnost: | 25 |
| IA/IN: | 4,5 |
| Ex-osvědčení: | 84/3889 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877677 |
| Typové číslo: | 0087.0767 |

Výrobce: MAICO

DZD 30/2 A-Ex Axiální střešní ventilátor