**Náhradní filtr ZF EC+ Velké balení**

Náhradní filtr ZF EC+ s ukazatelem výměny filtru pro kryt ER-A ventilátorové sady ER.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF EC+ Velké balení |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,74 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 30 mm |
| Výška: | 345 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 31 mm |
| Výška s obalem: | 346 mm |
| Hloubka s obalem: | 36 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 100 kusů |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936114 |
| Typové číslo: | 0093.0611 |

Výrobce: MAICO

ZF EC+ Velké balení Náhradní filtr