**Stěnové hrdlo pro odpadní vzduch KW-FL 16W**

Designové stěnové hrdlo pro odpadní vzduch z nerezové oceli vhodné pro připevnění na venkovní stěnu budovy, určené pro výfuk odpadního vzduchu.

Odpadní vzduch je vyfukován dopředu.

V dodávce je obsažena hlavice pro odpadní vzduch s odkapovou hranou pro kondenzát a síťka proti ptactvu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KW-FL 16W |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Nerez (V2A) |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 1,62 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,84 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 232 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 240 mm |
| Hloubka s obalem: | 210 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520801 |
| Typové číslo: | 0152.0080 |

Výrobce: MAICO

KW-FL 16W Stěnové hrdlo pro odpadní vzduch