**Náhradní filtr WRF 400 EC**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRF 400 EC |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Třída filtru: | G4 |
| Šířka s obalem: | 420 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 240 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Balení: | 2 x G4 |
| Vhodné pro výrobky: | WRG 400 EC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930624 |
| Typové číslo: | 0093.0062 |

Výrobce: MAICO

WRF 400 EC Náhradní filtr