**Tlumící prvek ER-SE AP**

Slouží jako tlumič hluku a snižuje hlukové emise.

ER-SE UP: pro dovybavení všech přístrojů ER.

ER-SE AP: pro dovybavení všech přístrojů ER-AP a ER-APB.

Jednoduchá montáž.

Třída materiálu B1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-SE AP |
| Umístění: | Pouzdro |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Laminovaná pěna |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 220 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 260 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Vložený útlum celkem: | 1,5 dB |
| Vložený útlum: | max. 3,5 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926795 |
| Typové číslo: | 0192.0679 |

Výrobce: MAICO

ER-SE AP Tlumící prvek