**Distanční rám DR 60/100**

Distanční rám pro málo hluboko zapuštěná pouzdra ER-UP...

Max. hloubka: 20 mm.

Vsadit distanční rám mezi kryt a stěnu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DR 60/100 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,11 kg |
| Šířka: | 253 mm |
| Výška: | 253 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 254 mm |
| Výška s obalem: | 254 mm |
| Hloubka s obalem: | 31 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799599289 |
| Typové číslo: | 0059.0928 |

Výrobce: MAICO

DR 60/100 Distanční rám