**Motorový sokl MSI 16-18**

Připevňovací patka pro motor.

Pro řady ventilátorů GRM Ex a GRM.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MSI 16-18 |
| Materiál: | Ocelový plech, s epoxidovou vrstvou |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 2,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,5 kg |
| Jm. světlost v mm: | 160-180 |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 125 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 250 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732969 |
| Typové číslo: | 0073.0296 |

Výrobce: MAICO

MSI 16-18 Motorový sokl