**Horní díl krytu ABDO ER-AB**

Horní díl krytu jako náhradní díl pro kryt ER-AB.

Pro provedení s hlídačem pohybu a inteligentním časovým modulem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ABDO ER-AB |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,38 kg |
| Šířka: | 280 mm |
| Výška: | 33 mm |
| Hloubka: | 280 mm |
| Šířka s obalem: | 285 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 285 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100935 |
| Typové číslo: | E059.2047.9000 |

Výrobce: MAICO

ABDO ER-AB Horní díl krytu