**Sada záslepek WS 120 Trio S**

Sada záslepek pro uzavření otvorů v EPP pouzdrech přístrojů WS 120 Trio.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 120 Trio S |
| Umístění: | v přístroji |
| Materiál: | EPP |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 300 mm |
| Výška: | 120 mm |
| Hloubka: | 230 mm |
| Šířka s obalem: | 320 mm |
| Výška s obalem: | 125 mm |
| Hloubka s obalem: | 245 mm |
| Teplota média při IMax: | -20 °C až 50 °C |
| Teplota okolí: | 10 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799585060 |
| Typové číslo: | 0058.0506 |

Výrobce: MAICO

WS 120 Trio S Sada záslepek