**Těsnění DI WS 75**

Těsnění mezi ventilačním přístrojem a zapuštěným pouzdrem jako náhradní díl pro polocentrální ventilační přístroje WS 75 Powerbox H.

Pro zamezení smíšení toků přiváděného a odváděného vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DI WS 75 |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,16 kg |
| Šířka: | 224 mm |
| Výška: | 205 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 227 mm |
| Výška s obalem: | 208 mm |
| Hloubka s obalem: | 78 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101376 |
| Typové číslo: | E192.0801.0000 |

Výrobce: MAICO

DI WS 75 Těsnění