**Úhlový prvek do ostění PP 45 LEW90**

Úhlový prvek 90° do ostění jako příslušenství prvku PP 45 LE.

Úhlový prvek slouží k otočení polohy kanálu do ostění o 90°. Tím je umožněno umístění otvoru nad rovinou okna.

Úhlový prvek navíc přináší zlepšení rozdílu úrovně hluku. Při použití prvku do ostění se zvyšuje hodnota rozdílu normované akustické hladiny o 3-9 dB.

S další přídavnou úhlovou tvarovkou PP45 LEW90 se může hodnota rozdílu normované akustické hladiny zvýšit celkem o 9-13 dB.

Požární třída B1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 LEW90 |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota EPP |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,65 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,66 kg |
| Protipožární ochrana: | Požární třída B1 |
| Šířka: | 445 mm |
| Výška: | 445 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 446 mm |
| Výška s obalem: | 446 mm |
| Hloubka s obalem: | 101 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Typové číslo: | 0093.1558 |

Výrobce: MAICO

PP 45 LEW90 Úhlový prvek do ostění