**Plochý kanál FK80/200/2000**

Systém plochých kanálů pro řízené větrání bytů.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Rozsáhlý sortiment, např.:

Kanálové tvarovky

Oblouky 45° a 90°

Přechodové kusy

Rozbočky

Tlumiče hluku

Klapky

Pro přesné informace vyžádejte separátní podklady.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FK80/200/2000 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Délka: | 2.000 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555513 |
| Typové číslo: | 0055.0551 |

Výrobce: MAICO

FK80/200/2000 Plochý kanál