**Křížový kus s těsněním 90° KST 100**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KST 100 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554714 |
| Typové číslo: | 0055.0471 |

Výrobce: MAICO

KST 100 Křížový kus s těsněním 90°