**Náhradní filtr FF 17**

FF 17: Náhradní filtr pro ventilátor EMA 17.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FF 17 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Třída filtru: | EU2 |
| Šířka: | 290 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 300 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 61 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933434 |
| Typové číslo: | 0093.0343 |

Výrobce: MAICO

FF 17 Náhradní filtr