**Náhradní filtr WS 75 F7**

Náhradní filtry pro ventilační přístroje WS 75 Powerbox S a H.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 F7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Druh filtru: | Pylový filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Šířka: | 173 mm |
| Výška: | 116 mm |
| Hloubka: | 29 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 210 mm |
| Hloubka s obalem: | 32 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 75 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Typové číslo: | 0093.1588 |

Výrobce: MAICO

WS 75 F7 Náhradní filtr