**Obchvat pro tepelný výměník SK 300 WT**

Obchvat pro WT 300 pro zimní/letní provoz.

S indikací druhu provozu (letní/zimní).

Přesuvná tvarovka.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SK 300 WT |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | EPS |
| Hmotnost: | 0,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,7 kg |
| Šířka: | 720 mm |
| Výška: | 320 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 720 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520511 |
| Typové číslo: | 0152.0051 |

Výrobce: MAICO

SK 300 WT Obchvat pro tepelný výměník