**Protipožární stropní přepážka TS 18 DN 140**

Protipožární stropní přepážka pro jednopotrubní systémy ER.

S naprosto volným průřezem a hladkým vnitřním povrchem.

Certifikace a schválení na vyžádání.

Třída požární odolnosti K90-18017.

Bez údržby.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TS 18 DN 140 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 1,37 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,42 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm |
| Šířka: | 273 mm |
| Výška: | 167 mm |
| Hloubka: | 173 mm |
| Šířka s obalem: | 274 mm |
| Výška s obalem: | 168 mm |
| Hloubka s obalem: | 174 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.3-556 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513223 |
| Typové číslo: | 0151.0322 |

Výrobce: MAICO

TS 18 DN 140 Protipožární stropní přepážka