**Kryt ABD AP ER 60/100/Centro**

Kryt jako náhradní díl pro různé ventilátorové sady skupin ER-AP 60, ER-APB 60, ER-AP 100, ER-APB 100 a Centro-APB.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ABD AP ER 60/100/Centro |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,12 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,28 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 193 mm |
| Výška: | 193 mm |
| Hloubka: | 28 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 210 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100089 |
| Typové číslo: | E059.1037.0001 |

Výrobce: MAICO

ABD AP ER 60/100/Centro Kryt