**Příslušenství pro zdvojená okna ZD16**

Rám pro montáž okenních ventilátorů do zdvojených oken.

Dvojitá okna lze otvírat a čistit.

Vnější vzdálenost skel 20 mm až 40 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZD16 |
| Umístění: | Skleněná tvárnice |
| Materiál: | Kov |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0093.0912 |

Výrobce: MAICO

ZD16 Příslušenství pro zdvojená okna