**Upevňovací patka FUM 25**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů ERM na stěny, stropy nebo konzole.

Lze instalovat vodorovně nebo svisle.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FUM 25 |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,49 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 232 mm |
| Výška: | 195 mm |
| Hloubka: | 195 mm |
| Šířka s obalem: | 232 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 195 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360056 |
| Typové číslo: | 0036.0005 |

Výrobce: MAICO

FUM 25 Upevňovací patka