**Set pro zamezení vibrací KSD-D**

4 tlumící gumové prvky s pozinkovanou podložkou pro stropní montáž s tlumením vibrací pro ventilační přístroje ESR-2 EC podle DIN 4109.

Ostatní upevňovací materiál jako závitové tyče, matice atd. nejsou součástí dodávky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSD-D |
| Materiál: | termoplastický elastomer (TPE) |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,04 kg |
| Protipožární ochrana: | Třída hořlavosti B2 podle DIN 4102, neodkapávající |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 50 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 80 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Závit: | M8 |
| Teplota okolí: | -50 °C až 110 °C |
| Balení: | 4 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Typové číslo: | 0092.0521 |

Výrobce: MAICO

KSD-D Set pro zamezení vibrací