**Připojovací vedení WRG 35-TAK 10**

Připojovací vedení oboustranně s konektorem RJ-12 pro WRG 35.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-TAK 10 |
| Lze regulovat: |  -  |
| Hmotnost: | 0,175 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Délka kabelu: | 10 m |
| Šířka: | 10.000 mm |
| Výška: | 7 mm |
| Hloubka: | 3 mm |
| Šířka s obalem: | 150 mm |
| Výška s obalem: | 60 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Typové číslo: | 0092.0503 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-TAK 10 Připojovací vedení